L’objectif de cette activité est de simuler le flash d’un appareil-photo à l’aide d’une diode électroluminescente (DEL) blanche dans le circuit de décharge d’un condensateur d'un dipôle R'C.

On utilise pour cela un relais électromécanique, par exemple le SRS-06VDC-SL, pour jouer le rôle d'un interrupteur 2 voies permettant de charger le condensateur à travers une résistance R quand celui-ci est dans la première position et de décharger le condensateur dans une résistance R' et la DEL quand il est dans la deuxième position.

Pour simuler un flash, la DEL doit éclairer pendant une courte durée. La constante de temps du circuit de décharge doit donc être petite.

On prendra :

. R= 1 kΩ, R’ = 100 Ω, C= 470 µF
. E = 5 V (Vcc Arduino)
. DEL blanche (tension de seuil = 2,5 V)

La constante de temps du circuit de décharge est alors :

τ = R C = 100 x 470.10-6 = 47 mS

