. 1 capteur de pression MPX4250AP
. 1 DEL rouge
. 1 résistance de 220 Ω (résistance de protection de la DEL) 
. 1 résistance de 10 kΩ (résistance du circuit du bouton poussoir) 
. 1 bouton poussoir
. 1 seringue
. 1 plaque d’essais
. Fils de connexion
