Dans cette activité, selon le même principe que l’activité "DEL RVB - Clignotant", on va faire varier la luminosité d’une DEL en fonction de l’intensité lumineuse reçue par la photorésistance.

La luminosité de la DEL sera inversement proportionnelle à l’intensité lumineuse reçue:

– La DEL est allumée ou éteinte en appuyant sur le bouton-poussoir.
– La luminosité de la DEL varie en fonction de la tension de l’entrée A.

Le code pourra être modifié pour voir l’influence des variables (choix de la DEL).
