Le circuit d'étude dispose d’un potentiomètre dont le « point milieu » est relié à la broche A0 de l’Arduino.
Suivant la position du "point milieu", la tension appliquée à la broche A0 varie entre 0 et 5 V. On peut donc utiliser le potentiomètre pour régler la luminosité de la DEL rouge.

En effet, la DEL est connectée sur une broche PWM et contrairement aux sorties numériques qui ne peuvent avoir que deux valeurs 0 ou 1 (0 ou 5V), une sortie analogique (ou plutôt PWM) permet d’obtenir une tension entre 0 et 5 V (les broches 3, 5, 6, 9, 10 et 11 peuvent être configurés en sortie analogique).

Nous allons donc apprendre à utiliser une sortie PWM.


