Cette activité a pour objectif, l’étude des entrées analogiques de l’Arduino.

Ces entrées (A0 à A5), qui peuvent être également utilisées en entrées digitales, sont capables de mesurer la tension réelle, entre 0 et 5V, qui leur est appliquée. On utilisera ces entrées pour les acquisitions avec des capteurs qui délivrent une tension entre 0 et 5 V suivant ce qu’ils mesurent.

Ici, le capteur utilisé est une photorésistance, dont la résistance varie en fonction de l’intensité lumineuse qu’elle reçoit. C’est donc un capteur résistif.

La sortie de la photorésistance est branchée sur une des entrées analogiques de la carte Arduino (entrée A5).

L’objectif est de faire clignoter une DEL à une fréquence dépendant de la lumière ambiante.

Pour cela, on va faire varier le délai entre 2 allumages de la DEL en fonction de la tension de l’entrée A5 et donc de l’intensité lumineuse reçue par la photorésistance.

Quand l’intensité lumineuse reçue par la photorésistance diminue, la fréquence de clignotement augmente

Le code pourra être modifié pour voir l’influence des variables (choix de la DEL).

