Dans les programmes pour Arduino, Il est souvent nécessaire de convertir des chaines de caractères en une variable représentant un nombre entier ou à virgule pour effectuer des calculs.

Après la fonction ”atoi()”, une autre méthode de conversion est d’utiliser la fonction ”sscanf()” qui
permet de couper et de convertir une chaine de caractères en une série de variables allant du caractère unique (type ”char”) au nombres décimaux (type ”int”, ”float”).

En application, ce programme, utilisant la fonction ”sscanf()”, permet de régler la luminosité de la
DEL rouge du circuit d'étude, en retour d’une chaine de caractères envoyé depuis le moniteur série dont la conversion en nombre entier doit être compris entre 1 et 255.

