L’objectif de cette activité est de déterminer la profondeur d’immersion dans une colonne d’eau d’un tuyau relié à un capteur de pression MPX4250AP en appliquant le principe fondamental de la statique des fluides.

Après avoir positionné le tuyau au niveau d'un point A, constituant l’origine du repère (Z = 0), et mesuré la pression en ce point, on déplacera l’extrémité du tuyau (Point B) dans la colonne d’eau. Le microcontrôleur mesurera en continu la pression du point B et calculera la distance (en m) entre les 2 points.
