L’objectif de cette activité est de vérifier la loi de Boyle-Mariotte à l’aide de notre capteur de pression MPX4250AP et de la seringue d’un volume utile de 60 mL.

En déplaçant le piston, initialement placé sur la graduation 30 mL, on fait varier le volume de l’air enfermé dans le corps de la seringue reliée au capteur de pression.

Après avoir appuyé sur le bouton poussoir, le volume lu (entre 10 et 60 mL) sur le corps de la seringue est saisi au clavier dans le moniteur série.

La pression est ensuite mesurée par le capteur qui délivre une tension électrique proportionnelle à la pression. Une moyenne est réalisée sur dix mesures et le résultat de la pression moyenne (p en kPa) pour le volume (V en mL) est affiché dans le moniteur série.

Les mesures pour le volume V sont arrêtées en appuyant sur le bouton poussoir.

Une nouvelle mesure de la pression pour un volume différent est réalisable en appuyant de nouveau sur le bouton poussoir.

Il est donc possible d’acquérir des couples de données (p, V) afin de vérifier la loi de Boyle-Mariotte.
