La fonction ”print()” de la classe ”Serial” permet d’envoyer des données depuis la carte Arduino vers le moniteur série. 

Il est également possible d'envoyer des données du moniteur série vers la carte Arduino.

Dans cette activité, le code demande à l'utilisateur de saisir un caractère dans le moniteur série:

. ‘R’, ‘V’ ou ‘B’ pour allumer respectivement la DEL rouge, verte ou bleue 
. ‘0’ pour éteindre les DELs

Le caractère envoyé est lu et l’action correspondante est effectuée. Le programme ne fait rien si le caractère lu n’est pas un des caractères attendus.
