. 1 condensateur de 100 µF (C chimique : attention à la polarité)
. 2 résistances de 10 kΩ (résistance du circuit du bouton poussoir et du dipôle RC) 
. 1 bouton poussoir
. 1 plaque d’essais
. Fils de connexion

