Dans cette activité, nous allons mesurer une température à l’aide du capteur TMP 36 ou LM 35 du 
circuit d’étude. 

Le principe de fonctionnement d’un tel capteur repose sur la dépendance à la température de la caractéristique courant-tension des diodes à jonction au silicium qui sont un des composants du capteur.

Pour un courant fixe, la tension aux bornes d’une diode au silicium varie en fonction de la température.

En amplifiant le changement de tension, ces capteurs génèrent un signal analogique linéairement proportionnel à la température.

