Dans cette activité, le programme "beep" est utilisé comme alarme de détection de passage.

Pour cela, on ajoute au montage du sketch "beep", une photorésistance qui sera éclairée par la DEL rouge. La sortie de la photorésistance est connectée à l’entrée analogique A5 de l’Arduino.

La valeur de la broche A5 est alors proportionnelle à l’intensité lumineuse reçue par la photorésistance. En présence d’un obstacle entre la DEL et la photorésistance, la tension mesurée au niveau de la broche A5 diminue et quand celle-ci est inférieure à un seuil (la sensibilité du capteur définie initialement), l’alarme sonore est déclenchée.

