Dans cette activité, nous allons modifier le programme de l’activité "simulation d'un flash photographique" pour que le flash s’effectue périodiquement après avoir appuyé sur le bouton poussoir.

Pour cela, il suffit de surveiller, en boucle, la tension Uc aux bornes du condensateur de façon à alterner entre la charge et la décharge :

– Si Uc est supérieure à une valeur Uc max à définir, le condensateur est déchargé, ce qui produit un flash.
– Si Uc est inférieure à une valeur Uc min à définir, le condensateur est chargé jusqu’à Uc max, puis le condensateur est déchargé jusqu’à Uc min et ainsi de suite…

Le flash périodique est arrêté en appuyant de nouveau sur le bouton poussoir.
