Dans cette activité, le programme des activités d’apprentissage qui permet de faire clignoter une DEL est modifié pour commander la production d’un signal sonore ("un beep"), émis par un buzzer ou un petit haut-parleur, synchrone avec le clignotement de la diode.
