Dans cette activité, la DEL rouge s’allume en appuyant sur le bouton poussoir et s’éteint si on le relâche. L’objectif est de se familiariser avec les entrées numériques de l’Arduino.

En effet, en appuyant sur le bouton poussoir, une tension de + 5V est appliquée sur la broche sur laquelle celui-ci est connecté. La broche est alors à un niveau haut. Si on relâche le bouton poussoir, le circuit électrique est ouvert, la tension sur la broche du bouton poussoir est alors de 0 V et passe à un niveau bas.

Si on demande à l’Arduino d’interroger l’état logique (niveau haut ou bas) de la broche du bouton poussoir qui a été déclaré comme une entrée numérique, on peut savoir si celui-ci est appuyé ou pas et donc lui donner l’ordre d’allumer ou d’éteindre la DEL.

