De façon à s’assurer que la pression mesurée par notre capteur MPX4250AP ne soit pas supérieure ou inférieure à la pression maximale (250 kPa) ou minimale (20 kPa) admissible, nous allons dans cette activité utiliser une DEL rouge qui sera allumée quand la pression est supérieure ou inférieure à des seuils à définir afin de prévenir de leurs dépassements.
La pression mesurée sera modifiée avec une seringue d’un volume utile de 60 mL fixée au capteur par l’intermédiaire d’un tuyau.

En déplaçant le piston, initialement placé sur la graduation 30 mL, on fait varier le volume de l’air enfermé dans le corps de la seringue et donc la pression appliquée sur le capteur.
