Dans cette activité, l’allumage en alternance des DELs est géré par le bouton poussoir. Un premier appui sur le bouton allume la diode rouge, un deuxième appui allume la diode verte, un troisième appui allume la diode bleue et ainsi de suite…

Un appui prolongé sur le bouton éteint la DEL allumée.

Comme pour l’activité "Interrupteur", c’est à l’aide des variables permettant de stocker les valeurs
(actuelle et précédente) de l’état logique de la broche du bouton poussoir, mais aussi d’une variable pour compter le nombre d’appui sur le bouton et de variables pour mesurer la durée d’appui, que l’Arduino pourra allumer ou éteindre les DELs.

Le code pourra être modifié pour voir l’influence des variables (durée d’appui pour éteindre les DELS).
