Dans cette activité, l’appui sur le bouton-poussoir produit une onde sonore dont la fréquence est réglée à l’aide du potentiomètre. L’émission sonore est arrêtée en appuyant de nouveau sur le bouton poussoir.

Le potentiomètre est connecté sur la broche A0 de l’Arduino. La tension de cette broche varie donc entre 0 et 5 V (voir le principe de fonctionnement du potentiomètre de l'activité d’apprentissage des entrées analogiques) en fonction de la position du curseur du potentiomètre.

La lecture de la valeur de la broche A0 convertie par le convertisseur analogique numérique de l’Arduino donne donc un nombre entier entre 0 et 1023 qui sera utilisé pour régler la fréquence du son émis, en le multipliant par un coefficient préalablement choisi par l’intermédiaire du moniteur série.
