Une autre méthode pour recevoir une chaine de caractères depuis le moniteur série est d’utiliser la fonction ”readString()” qui lit les caractères contenus dans la mémoire tampon du port série et retourne une chaine de caractère. Au-delà, d’un certain temps (par défaut, 1 s), la fonction se termine. Le temps d’attente pour recevoir les données peut être réglé avec la fonction ”setTimeout()” en ms.

Dans cette activité, on va demander à l’utilisateur d’envoyer un message. Si le message est ”ON”, la DEL rouge s’allume, et si c’est ”OFF”, la DEL rouge s’éteint.
