Le sketch permet de faire clignoter une DEL rouge connectée sur la broche 9.

Cette activité a pour but l’apprentissage de l’utilisation des sorties digitales de l’Arduino qui ne peuvent prendre que 2 valeurs : 0 (niveau bas) ou 1 (niveau haut), soit électriquement : 0 V ou +5 V.

Donc, pour allumer la DEL, la broche de l’Arduino sur laquelle celle-ci est connectée, doit être au niveau haut (+5V) et pour l’éteindre, elle doit être au niveau bas (0 V).

Pour réaliser cette activité, on va demander à l’Arduino d’allumer la DEL (donc d’appliquer un niveau haut sur la broche de la DEL) pendant une durée définie par une variable, puis de l’éteindre (donc d’appliquer un niveau bas sur la broche de la DEL) pendant une durée définie par une autre variable, puis à nouveau de l’allumer et cela indéfiniment. 

De cette façon, on verra la DEL clignoter.






















