Cette activité a pour objectif l'apprentissage de l'utilisation des sorties analogiques de l'Arduino UNO.

Contrairement aux sorties numériques qui ne peuvent avoir que deux valeurs 0 ou 1 (0 ou 5V), une sortie analogique (ou plutôt PWM) permet d’obtenir une tension entre 0 et 5 V. les broches 3, 5, 6, 9, 10 et 11 peuvent être configurés en sortie analogique.

C’est pour cela que les anodes de la DEL RVB (à cathode commune) de notre circuit sont connectées sur les broches :

– 9 pour la DEL rouge
– 11 pour la DEL verte
– 10 pour la DEL Bleue

Nous allons utiliser ces sorties pour alimenter une DEL (DEL rouge, verte ou bleue de la DEL RVB) et faire varier sa luminosité suivant ce principe de fonctionnement :

– La DEL étant éteinte, si on appuie sur le bouton poussoir, la diode s’allume.
– On règle la luminosité de la DEL en maintenant le bouton poussoir appuyé, du moins au plus lumineux (broche de la DEL à +0V) jusqu’à un maximum (broche de la DEL à +5V).
– Quand le maximum de la luminosité est atteint et que le bouton poussoir est maintenu appuyé, la luminosité revient au minimum (broche de la DEL à 0V).
– La DEL étant allumée, si on appuie sur le bouton poussoir, elle s’éteint.

Le code pourra être modifié pour voir l’influence des variables (choix de la DEL).

