Dans cette activité, quand la DEL est éteinte, si on appuie sur le bouton poussoir, la DEL s’allume, mais contrairement à l’activité "Bouton-poussoir", la DEL ne s’éteint pas quand on relâche le bouton poussoir.

En effet, si la DEL est allumée, celle-ci s’éteint en appuyant de nouveau sur le bouton poussoir. 

Le principe de fonctionnement du bouton poussoir est donc comme celui d’un interrupteur.

Pour réaliser cette activité, on va demander à l’Arduino d’interroger l’état logique (niveau haut ou bas) de la broche du bouton poussoir qui a été déclaré comme une entrée numérique. 
A l’aide de variables permettant de stocker les valeurs (actuelle et précédente) de cet état, l’Arduino pourra savoir quelle action effectuer (allumer ou éteindre la DEL) après l’appui sur le bouton poussoir.
