Dans cette activité, nous allons utiliser les DELS rouge, verte et bleue du circuit d’étude afin de visualiser la zone dans laquelle se situe la température mesurée (Tmesurée) par un capteur TMP 36 ou LM 35 par rapport à une valeur de référence (Tref) et un écart de température (ΔT) à définir:

- si Tmesurée < Tref - ΔT : La DEL bleue est allumée,
- si Tmesurée > Tref + ΔT : La DEL rouge est allumée,
- Tref - ΔT < Tmesurée < Tref + ΔT : La DEL verte est allumée.

Les mesures commencent après un appui sur le bouton poussoir et sont arrêtées en appuyant de nouveau sur celui-ci.
