L’objectif de cette activité est d’allumer la DEL rouge ou la DEL verte avec un bouton poussoir et un relais SPDT:

– bouton relâché : La DEL rouge est allumée et la DEL verte est éteinte,
– bouton appuyé : La DEL verte est allumée et la DEL rouge est éteinte.
