Dans cette activité, nous allons simplement mettre en œuvre l’utilisation d’un capteur de pression dont la sortie est reliée à l’entrée A0 de l’Arduino (Cf. circuit d’étude), pour afficher dans le moniteur série, la tension mesurée et la pression correspondante après un appui sur le bouton poussoir. 

Un nouvel appui sur le bouton poussoir arrête les mesures.
