L’objectif de l’activité est suivre l’évolution temporelle de la tension aux bornes du condensateur lors de sa charge afin de vérifier la relation théorique Uc = f(t).

Après avoir déchargé le condensateur, la mesure de la tension aux bornes du condensateur Uc, lors de la charge, à l’aide de l’entrée analogique A0 est lancée, à t = 0 s, par un appui sur le bouton poussoir.
La valeur de la tension en V est affichée dans le moniteur série toutes les 100 ms.

Les mesures sont arrêtées en appuyant sur le bouton poussoir. Le condensateur est alors déchargé afin de pouvoir effectuer de nouvelles mesures en appuyant de nouveau sur le bouton poussoir.

Il est donc possible d’acquérir des couples de données (t, Uc) afin de vérifier la relation Uc = f(t) théorique.
