Dans cette activité, nous allons déterminer expérimentalement la vitesse de propagation des ondes sonores en mesurant, à l’aide d’un capteur à ultrasons, le HC-SR04, la durée de propagation Dt de l’onde sonore entre l’émetteur et le récepteur situés à une distance d connue d’un obstacle.

Les mesures des durées de propagation Dt de l’onde sonore entre l’émetteur et le récepteur commencent après un appui sur le bouton poussoir et sont arrêtées en appuyant de nouveau sur celui-ci.

Il est donc possible d’acquérir des couples de données (Dt, d) afin de déterminer la vitesse du son dans l'air par le tracé de la caractéristique Dt=f(d).