Ce code programmé, avec le logiciel ARDUINO IDE, permet d'allumer ou d'éteindre une DEL en appuyant 
sur le bouton-poussoir.

la luminosité de la DEL varie en fonction de la tension de l'entrée A5 (en sortie de la photorésistance) 
et donc en fonction de l'intensité lumineuse reçue par la photorésistance.

