Ce code programmé en Python 3 et utilisant le protocole de communication avec l'Arduino, 
"Firmata Standard", permet d'allumer ou d'éteindre une DEL en appuyant sur le bouton-poussoir.

la luminosité de la DEL varie en fonction de la tension de l'entrée A5 (en sortie de la photorésistance) 
et donc en fonction de l'intensité lumineuse reçue par la photorésistance.
