Ce code programmé, avec le logiciel ARDUINO IDE, permet de régler les luminosités des DEL Rouge, Verte et Bleue d'une DEL RVB à l'aide de 3 potentiomètres respectivement connectés aux entrées analogiques A2, A1 et A0 de l'Arduino:

- Dans un premier temps, la DEL RVB est allumée en appuyant sur le bouton poussoir,
- La luminosité des DELs varie en fonction de la tension des entrées A2, A1 et A0,
- La DEL RVB est éteinte en appuyant de nouveau sur le bouton poussoir.
