Ce code programmé en Python 3 et utilisant le protocole de communication avec l'Arduino, 
"Firmata Standard", permet de faire clignoter une DEL à une fréquence dépendant de la lumière ambiante. 

On dispose pour cela d'une photorésistance dont la sortie est branchée sur une des entrées analogiques 
de la carte Arduino (A5). 

On va faire varier le délai entre 2 allumages de la DEL en fonction de la tension de l'entrée A5 et 
donc de l'intensité lumineuse reçue par la photorésistance (la fréquence de clignotement de la DEL 
est inversement proportionnel à l'intensité lumineuse reçue).

