Ce code programmé en Python 3 et utilisant le protocole de communication avec l'Arduino, 
"Firmata Standard", permet d'allumer une DEL et de régler sa luminosité avec un bouton poussoir:

- la DEL étant éteinte, si on appuie sur le bouton poussoir,la diode s’allume. 
- On règle la luminosité de la DEL en maintenant le bouton poussoir appuyé, du moins au plus lumineux jusqu’à un maximum.
- Quand le maximum de la luminosité est atteint et que le bouton poussoir est maintenu appuyé, la luminosité revient au minimum.
- La DEL étant allumée, si on appuie sur le bouton poussoir, elle s’éteint.


