Ce code programmé en Python 3 et utilisant le protocole de communication avec l'Arduino, "Firmata Express",
permet de déterminer la vitesse de propagation des ondes sonores dans l'air, à l'aide d'un capteur 
ultrasonique, situé à une distance d (en cm) définie par l'utilisateur.

Les mesures sont effectuées après l'appui sur le bouton-poussoir. Un nouvel appui sur le bouton-poussoir 
arrête les mesures.

Par défaut, le programme est conçu pour un capteur ultrasonique disposant de deux broches différentes pour
l'émission et la réception des ultrasons. Pour utiliser un capteur ultrasonique à une broche commune 
pour l'émission et la réception, il suffit de modifier le programme et de donner la même valeur aux 
variables TRIGGER_PIN et ECHO_PIN.
