Ce code programmé, avec le logiciel ARDUINO IDE, permet de déterminer la constante de temps d'un dipôle RC lors de la charge
du condensateur et donc de mesurer la capacité du condensateur.

En effet, lors de la charge d’un condensateur d'un dipôle RC, au bout d’un temps égal à la constante de temps "tau", 
le condensateur est chargé à 63 % de la tension appliquée au dipôle RC (ici, à t = tau : Uc= 0,63 x 5 = 3,15 V).
Pour déterminer la constante de temps, il suffit donc, par lecture de l’entrée analogique A0, de mesurer le temps 
que met cette entrée pour atteindre la valeur correspondant à la tension aux bornes du condensateur au temps "tau",
soit : 0,63 x 1023 = 644 (CAN 5 V = 1023).

Ainsi, après avoir déchargé le condensateur, la mesure de la tension aux bornes du condensateur Uc, lors de la charge, 
à l'aide de l’entrée analogique A0 est lancée, à t = 0 s, par un appui sur le bouton poussoir.
Quand la valeur de l’entrée analogique A0 souhaitée est atteinte, la constante de temps est alors calculée et affichée 
dans le moniteur série, puis le condensateur est déchargé.

Une nouvelle mesure est possible en appuyant de nouveau sur le bouton poussoir.