Pour mesurer une température avec une thermistance CTN, il faut connaitre ses grandeurs caractéristiques. Le plus souvent, le constructeur fourni les valeurs suivantes :

- La valeur de sa résistance R0 (résistance nominale en Ω) à la température de référence T0 = 25 °C (298,15 K),
- La valeur de β (en K),
- La plage de température pour laquelle la relation entre la température T (en K) et RT, la résistance (en ohms) de la CTN à cette température, est vérifiée. 

En l’absence de ces grandeurs caractéristiques, il faut procéder à un étalonnage, afin de les déterminer expérimentalement.

L’objectif de l’activité est d’écrire un programme généraliste permettant de mesurer une température avec une thermistance CTN quelconque dont les grandeurs caractéristiques sont connues.

Le code demande, à l’initialisation du programme, de renseigner les valeurs de T0 , R0 et β afin de pouvoir calculer la température à partir de la mesure de la résistance de la CTN.
