La réception d’une chaine de caractères envoyée depuis le moniteur série, peut être considérée comme un envoi successif de caractères uniques que l’on peut stocker dans un tableau de caractères afin de reconstituer la chaine.

Dans cette activité, le code demande à l'utilisateur de saisir une chaine de caractères dans le moniteur série. 

La chaine de caractère saisie est ensuite affichée.
